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迅捷无线 L9725T PET UHF RFID标签是一款带背胶的柔性智能RFID标签，专为自动识别、定位和管理实物资产而设计。它们能够实现快速、非接触式的批量扫描，通常可从数米外一次性读取多个物品，且无需视线对准，效率远高于传统条码。该标签采用强力背胶牢固贴附于资产表面，并具备防潮、耐常规化学品和日常防水特性，同时支持定制印刷文字、标识、条码、二维码、数据矩阵等可视化识别信息。通过实现准确、实时的可视化管理，无需人工盘点，该标签可减少损失、优化利用率、大幅降低人工成本，并为更明智的业务决策提供数据支持。成功的关键在于根据具体资产和环境选择合适的标签，并将数据有效集成至管理系统中。
· 工作频段：UHF 860–960 MHz
· 芯片：Impinj Monza 830
· 尺寸：97 × 25 mm
· 标准：EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
· 应用场景：医疗健康与制药/珠宝腕表/美容产品

应用场景





产品规格书
	物理参数

	尺寸
	97 x 25mm

	材质
	可打印白色PET

	工作温度范围
	-40°C~+85°C

	储存条件
	20±5℃，50±10% RH，存放于避光处

	RFID功能

	工作频段
	860–960 MHz

	标准
	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C

	芯片
	Impinj Monza 830

	EPC内存
	EPC – 128 bits
TID – 96 bits
User：N/A

	读取距离（2W ERP）	
	FCC ：>22.0 m，on cardboard；>19.0 m， on PTFE；>15.0 m，on wood
ETSI ：> 20.0 m, on cardboard；> 21.0 m,  on PTFE；> 14.5 m,  on wood

	数据存储
	> 10 years

	擦写次数
	100,000 times

	应用场景
	适用于非金属材质表面

	其他功能

	安装方式
	打孔悬挂安装/背胶粘贴安装

	版面设计
	印刷、芯片写码、版面设计等


读取范围（2W ERP）
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注：性能数据为实验室理论值，实际效果取决于具体应用场景。
[image: 天线宝宝图片_颜色]注：技术规格更新后会发生变更将不另行通知，因为我们将持续优化产品。

深圳迅捷无线科技有限公司 地址：中国深圳市宝安区新湖路华美居商务中心B栋8层 网站：www.speedingiot.com | 电子邮件：sales@speedingiot.com
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Shenzhen Speedingiot Technology Co., Ltd  Addr: 8F,Block B, Huameiju Business Center, Xinhu Road, Bao'an District, Shenzhen，China Website：www.speedingiot.com 丨Email：sales@speedingiot.com
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