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[bookmark: _GoBack]迅捷无线 L9725 UHF RFID标签专为全球供应链、物流和工业应用而设计。即使在恶劣环境及各种材质表面上，也能提供稳定、高性能的RFID操作。该产品符合EPCglobal Class 1 Gen 2、ISO 9001质量管理体系和ISO 14001环境管理体系标准，确保在各种使用场景下具备可靠的工业级性能。搭载Impinj M830芯片，该芯片相较于M700系列在读写灵敏度方面有所提升，能够实现更快、更准确的大批量读取性能。Impinj芯片兼容全球GS1 UHF Gen2v2标准（即ISO/IEC 18000-6C）。天线尺寸为94×22mm，针对远距离读取进行了优化，非常适合工厂出入库流程、RTI管理和库存管理等应用。标签尺寸为97×25mm，提供充足空间用于印刷二维码、序列号及其他可读信息，支持现场目视核验。
· 工作频段：UHF 860–960 MHz
· 芯片：Impinj Monza 830
· 尺寸：97 × 25 mm
· 标准：EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
· 应用场景：医疗健康与制药行业、物流行业、工业与制造业

应用场景



产品规格书
	物理参数

	尺寸
	97 x 25mm

	材质
	铜版纸

	工作温度范围
	-40°C~+85°C

	储存条件
	20±5℃，50±10% RH，存放于避光处

	RFID功能

	工作频段
	860–960 MHz

	标准
	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C

	芯片
	Impinj Monza 830

	EPC内存
	EPC – 128 bits
TID – 96 bits
User：N/A

	读取距离（2W ERP）	
	FCC  ：>22.0 m, on cardboard；>19.0 m, on PTFE； >15.0 m, on wood
ETSI ：> 20.0 m, on cardboard；> 21.0 m, on PTFE；> 14.5 m, on wood

	数据存储
	> 10 years

	擦写次数
	100，000 times

	应用场景
	适用于非金属材质表面

	其他功能

	安装方式
	打孔悬挂安装/背胶粘贴安装

	版面设计
	印刷、芯片写码、版面设计等


读取范围（2W ERP）
[image: ]
注：性能数据为实验室理论值，实际效果取决于具体应用场景。
[image: 天线宝宝图片_颜色]注：技术规格更新后会发生变更将不另行通知，因为我们将持续优化产品。

深圳迅捷无线科技有限公司 地址：中国深圳市宝安区新湖路华美居商务中心B栋8层 网站：www.speedingiot.com | 电子邮件：sales@speedingiot.com

[image: 天线宝宝图片_颜色]Note：Technical specifications are subject to change without notice as we continually optimize our products.

Shenzhen Speedingiot Technology Co., Ltd  Addr: 8F,Block B, Huameiju Business Center, Xinhu Road, Bao'an District, Shenzhen，China Website：www.speedingiot.com 丨Email：sales@speedingiot.com
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